製作可開機USB隨身碟

HP 原廠的USB隨身碟格式化程式(萬用型)

[軟體大小]：738KB
[軟體語言]：英文
[軟體介紹]：
HP 所開發的 USB 隨身碟格式化程式網路上號稱是目前最強悍有效的工具，
可以格式化的隨身碟也號稱沒有品牌限制。
-------------------------------------------------------------
程式本身有兩個部分：
HPUSBF：指令模式
HPUSBFW：視窗版程式
這兩個程式內都有含"完整的"MS-DOS boot disk file，
可以用WinRAR解壓縮出來，
也可以搭配其他萬用開機片!
----------------------------------------------------------------
此程式所製作出的開機功能是目前相容性最高的，
原因在於所寫入的開機位址是以實體方式進行寫入，
而非一般廠商程式以模擬位址功能進行開機位址的寫入，
所以有時候明明隨身碟已經有進行開機功能寫入，但有些機器能用，
有些機器不能用，在 HPUSBFW 上並沒有此問題，是值得推薦的工具。
HPUSBF 也可以將無法進行格式化的隨身碟重新再格式化，算是 USB 隨身碟的救星。


下載:
http://www.jus.uio.no/it/om_sit/odder/usb_boot_filer/HPbootpinne/HPUSBF.EXE

http://www.jus.uio.no/it/om_sit/odder/usb_boot_filer/HPbootpinne/HPUSBFW.EXE

--------------------------------------------------------------------------------

步驟一、下載 HPUSBFW (HP出的隨身碟格式化工具)

步驟二、將下載後的HPUSBFW以WINRAR解壓縮。原因是解壓縮的檔案裡頭有待會所需要用的系統開機檔案...

步驟三、執行HPUSBFW，請選擇你要做成可開機隨身碟的那個隨身碟...

步驟四、將"Creat a DOS startup disk"打勾，然後底下的指定系統開機檔案，
        將路徑指向剛剛解壓縮出來的HPUSBFW資料夾即可...

步驟五、上述動作做好後請按start，視窗會跳出警告訊息，主要是告訴你在這個隨身碟上的所有資料都會遺失，
        問你是否確定要格式化...請按確定進行格式化動作...

步驟六、格式化好了之後就會出現訊息告知現在隨身碟的狀況...

到此，恭喜你已經製作一個可以開機的隨身碟... 

建議可以再此隨身碟中放入一些工具，如spfdisk跟ntfsdos...等...
要更新bios的話就可以利用此一隨身碟來開機...
記得要使用此一隨身碟開機的話再BIOS裡頭的BOOT選項第一個要選擇USB-HDD或者是USB-FLASH...


資料夾內的HPUSBFW.EXE是視窗版程式 ,HPUSBF.EXE是指令模式...